Direcciones ip v4

A=R-H-H-H 00000000/01111111 1/126 ej: 5.3.2.1

B=R-R-H-H 10000000/10111111 128/191 ej: 150.33.10.1

C=R-R-R-H 11000000/11011111 192/223 ej: 201.1.1.17

D=multicast 224/239

E=investigación 240/254

Direcciones privadas

10.x.x.x

172.16.x.x/172.31.x.x

192.168.x.x

SR Host IP

000 00000 200.1.1.0/27

001 00000 200.1.1.32/27

010 00000 200.1.1.64/27

011 00000 200.1.1.96/27

100 00000 200.1.1.128/27

101 00000 200.1.1.160/27

110 00000 200.1.1.192/27

111 00000 200.1.1.224/27

SR Utiles Broadcast

200.1.1.0 200.1.1.1-200.1.1.30 200.1.1.31

SR Host IP

0000 0000 200.1.1.0/28

0001 0000 200.1.1.16/28

0010 0000 200.1.1.32/28

0011 0000 200.1.1.48/28

0100 0000 200.1.1.64/28

0101 0000 200.1.1.80/28

0110 0000 200.1.1.96/28

0111 0000 200.1.1.112/28

1000 0000 200.1.1.128/28

1001 0000 200.1.1.144/28

1010 0000 200.1.1.160/28

1011 0000 200.1.1.176/28

1100 0000 200.1.1.192/28

1101 0000 200.1.1.208/28

1110 0000 200.1.1.224/28

1111 0000 200.1.1.240/28