-Ipv6 unicast-routing

Habilita ipv6

-ipv6 address 2001:db8:0:a::1/64

Asigna ipv6 unicast global

-ipv6 address fe80::2 link-local

Asigna ipv6 link local

- service password-encryption

para evitar que las contraseñas se muestren como texto no cifrado en el archivo de configuración.

1aa1

0001 1010 1010 0001

0001 1000 1010 0001

18a1