192.168.1.0/28

bits subred útiles broadcast

00010000 192.168.1.16/28 192.168.1.17/30 192.168.1.31

00100000 192.168.1.32/28

00110000 192.168.1.48/28

01000000 192.168.1.64/28

01010000 192.168.1.80/28

01100000 192.168.1.96/28

01110000 192.168.1.112/28

10000000 192.168.1.128/28

10010000 192.168.1.144/28

10100000 192.168.1.160/28

10110000 192.168.1.176/28

11000000 192.168.1.192/28

11010000 192.168.1.208/28

11100000 192.168.1.224/28

11110000 192.168.1.240/28