-ip default-gateway 192.168.1.1

Establece la puerta de enlace

-Interface range fastethernet 0/1-10

Modo de configuracion para rango de puertos

-speed 100/1000/auto

Establece la velocidad del puerto

-duplex full/half/auto

Establece el modo duplex

-mdix auto

Configura el modo mdix

-erase startup-config

Borra configuración de respaldo

-init\_flash

-load\_helper

-dir flash:

-rename flash:config.text flash:config.old

Procedimiento para resetear password. Switch catalyst