-show mac-address-table

Muestra table CAM

-switchport mode Access

Establece el modo de acceso para los puertos

-switchport port-security

Configurar seguridad

-switchport port-security maximum 1

Establece limite de 1 direccion MAC

-switchport port-security mac-address sticky

Establece la primera dereccion MAC que se conecte como valida

-switchport port-security mac-address 0000.0000.0000

Establece la MAC valida

-switchport port-security violation shutdown

Se apaga la interfaz si se conecta una MAC diferente