-switchport mode access

Establece modo de acceso para usuarios

-switchport acces vlan 5

Configura la interfaz dentro de la vlan 5

-switchport mode trunk

Establece modo troncal

-switchport trunk native vlan 99

Configura la interfaz dentro de la vlan nativa 99

-switchport trunk allowed vlan 10

Configura el puerto troncal para transportar tramas de una o mas vlans