-interface f0/0.10

Crea una interface virtual

-encapsulation dot1q 10

Establece encapsulación 802.1q para la vlan 10 y establece la vlan 10 para la interfaz f0/0.10