-Ipv6 ospf 10 area 0

Configura el protocolo ospf v3 dentro de una interfaz dada

-ip dhcp excluded-address 10.0.10.1 10.0.10.15

Excluye 15 direcciones de la asignación de dhcp

-ip dhcp pool diez

Crea un pool de direcciones con nombre diez

-network 10.0.10.0 255.255.255.0

Configura la red 10.0.10.0

-default-router 10.0.10.1

Establece el servidor de dhcp

-dns-server 10.0.15.10

Establece el servidor dns

-ip helper-address 192.168.1.2

Desvia broadcast a la dirección 192.168.1.2