VLSM= Mascara de subred variable

Subredes

10.0.15.84/24 – 10.0.15.0

10.0.15.32/23 – 10.0.14.0

172.16.15.17/25 – 10.0.15.0/25

172.16.15.129/25 – 172.16.15.128/25

192.168.3.45/28

192.168.3.247/30 – 192.168.3.244/30