-router rip

-version 2

-network 10.0.0.0

-network 192.168.1.0

Establecer el protocol de enrutamiento rip para 10.0.0.0 192.168.1.0