-router ospf 10

Modo de configuración para el protocolo ospf. Proceso 10.

-router-id 1.1.1.1

Establece el router id a 1.1.1.1. el mayor será DR.

-network 10.1.2.0 0.0.0.255 area 0

Configura la red en el área 0

-show ip ospf interface

Muestra datos de ospf para las interfaces